;Map File
[IDENTIFICATION]
Manufacturer=57
Model=d9
Device Revision=2
DD Revision=2
Map File Format Version=1
Use for CalMgmt=Yes
Use for Export=Yes

[PARAMETER MAP]
input block Upper Range Value=ItemArray!dynamic_variables!Element!0!Member!2!Member!UPPER_RANGE_VALUE
input block Lower Range Value=ItemArray!dynamic_variables!Element!0!Member!2!Member!LOWER_RANGE_VALUE
input block Units Code=ItemArray!dynamic_variables!Element!0!Member!2!Member!RANGE_UNITS
Damping Value=ItemArray!dynamic_variables!Element!0!Member!1!Member!DAMPING_VALUE
Transfer Function Code=ItemArray!dynamic_variables!Element!0!Member!2!Member!TRANSFER_FUNCTION
Tag=Param!tag
Message=Param!message
Descriptor=Param!descriptor

[PARAMETER SPECIAL INFO]
output block Upper Range Value=No Associated Parameter
output block Lower Range Value=No Associated Parameter
output block Units Code=No Associated Parameter

[DEFAULT PARAMETER VALUES]
output block Upper Range Value=20.0
output block Lower Range Value=4.0
output block Units Code=39

[INPUT BLOCK TYPE]
;Generic=1,TempRtd=2,TempTC=3,Frequency=4,Pressure=5,Multivariable=99
Input block=1

[OUTPUT BLOCK TYPE]
;Generic=1,TempRtd=2,TempTC=3,Frequency=4,Pressure=5,HART=8,Multivariable=99
Output block=1

[input block Units Code DD to Common Map]
57=Percent

[Transfer Function Code DD to Common Map]
0=Linear
1=Square root
